Způsob naložení se stavebními odpady

k žádosti o stanovisko z hlediska odpadového hospodářství k projektové dokumentaci pro územní, stavební řízení (ev. sloučené územní a stavební řízení)

Podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn, se Odbor dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 5 vyjadřuje v rámci územního a stavebního řízení k předloženým projektovým dokumentacím.

Z dokumentace pro  stavební řízení (ev. sloučené územní  a  stavební řízení) musí být patrné:

•	Jaké odpady budou při stavební akci vznikat (utříděné dle druhů a kategorií pod příslušným katalogovým číslem podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů),
•	Jaké bude předpokládané množství vzniklého odpadu (odhad),
•	Jakým způsobem bude s odpadem, který při stavební akci vznikne, naloženo - týká se i demoličního odpadu a výkopové zeminy (recyklační zařízení, skládky, sběrné suroviny, sběrné dvory, apod.),
•	Jak bude vyřešeno nakládání s odpady během užívání stavby,
•	Jak bude pro bytový či rodinný dům řešeno umístěné sběrných nádob na komunální odpad (popelnice).

VZOR:

Tento dodatek k technické zprávě řeší třídění a způsob využití a odstranění odpadů vzniklých při demolicích, rekonstrukci, výstavbě, apod.

I. Odpady z prováděných stavebních prací

S odpadem vzniklým při stavebních pracech podle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé při stavbě:

Katalog. č. odpadu podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.	Specifikace odpadu 	kategorie	Množství    (t nebo m3)	Způsob naložení s odpadem	poznámka	
170102	cihly	O	10 t	Recyklační zařízení společnosti ...	Bourání dveří	
170504	zemina a kamení	O	6 t	Recyklační zařízení společnosti ...	Výkopová zemina	
150106	směsné obaly	O	0,5 t	Skládka ...	Obalový materiál od stavebních materiálů	
170201	Dřevěné konstrukce	O	0,5 t	Recyklační zařízení společnosti ...	Krov	
150110 	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek	N	0,03 t	Oprávněná osoba	Obaly od nátěrových hmot	
150102	Plastové obaly	O	0,04 t	Oprávněná osoba	Obaly od tvárnic	
170405	Železo a ocel	O	3 t	Sběrna surovin	Železné konstrukce	
170904	Směsné stavební a demoliční odpady	O	20 t	Skládka	Bourání příček, stavební odpad	

-	Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.  
-	Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny podle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.
-	Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 
-	Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.
-	Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

II. Odpad z provozování objektu

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad,  biologický odpad, v menší míře bude vznikat také nebezpečný odpad (baterie, nepoužitelná léčiva, barvy, vyřazena elektrická zařízení, zářivky aj.). Stání sběrných nádob na směsný a tříděný komunální odpad bude zajištěno v samostatné místnosti u garáží, apod.

Vysvětlení:

Podle čl. 50 odst. 3 a 4 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavní městě Praze, ve znění pozdějších změn, musí být při výstavbě nových bytových objektů zohledněna potřeba dostatečné plochy pro umístění sběrných nádob na směsný a tříděný odpad.

Každý bytový dům musí mít zabezpečenu funkci shromažďování komunálního odpadu, utříděného podle druhů. Pokud v domě nelze vymezit vlastní zařízení na shromažďování komunálních odpadů, musí být v přiměřené vzdálenosti mimo dům vymezena plocha pro umístění sběrných nádob na komunální odpad s napojením na pozemní komunikaci. Rovněž rodinný dům musí mít vymezen prostor pro ukládání komunálního odpadu utříděného podle druhů. Pokud není možné takovýto prostor situovat v domě, je třeba vymezit stanoviště pro sběrné nádoby na komunální odpad na pozemku rodinného domu. 

Objem nádob na směsný odpad se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), ve znění obecně závazné vyhlášky č. 20/2002 Sb. HMP. Podle ustanovení § 2 písm. n) vyhlášky o odpadech je minimální dostatečný objem 28 litrů na osobu  užívající objekt na týden. 

Při návrhu plochy stanoviště pro tříděný odpad lze vycházet z následujících údajů: 1 stanoviště tříděného odpadu se skládá zpravidla z nádob na papír, sklo a plasty o objemu 1100 l a nádoby na nápojové kartony o objemu 240 litrů, obslužnost jednoho stanoviště je dimenzována na cca 300 obyvatel. Minimální rozměry pro dimenzování stanovišť sběrných nádob a manipulačních tras v objektech jsou následující:

1.	Návrhové rozměry pro plochu stanoviště:

    b

	 a 	a 	a 

    b

	 a	a	a 

          b

	a	a	a 

Sběrná nádoba (l)	Rozměr „a“
(mm)	Rozměr „b“
(mm)	Min. výška prostoru pro umístění (mm)	Min. šířka dveřních otvorů a prostupů	
70	650	600	1 100	800	
80	650	600	1 300	800	
110	650	600	1 500	800	
120	650	650	1 600	800	
240	750	850	2 000	900	
360	850	900	2 100	1 000	
1 100	1 600	1 300	1 700	1 300	
1 100 
(spodní výsyp)	1 500	1 200	X	X	
3 200 
(spodní výsyp)			X	X	

2.	Při umístění sběrných nádob ve dvou rovnoběžných řadách musí být vzdálenost těchto řad min. 850 mm pro sběrné nádoby < 1 100 litrů a min. 1 300 mm pro sběrné nádoby > 1 100 litrů. Manipulační prostory (dveřní otvory, chodby, schodiště, průchody, rampy atd.) musí mít minimální světlou šířku podle posledního sloupce tabulky k bodu 1 s minimální podchodnou výškou 2 000 mm, s výjimkou dveřních otvorů s min. výškou 1 970 mm (výjimečně 1 700 mm).

3.	Minimální prostor záboru místní komunikace pro manipulaci s VOK a pro umístění VOK je určen následujícím:

 VOK					   D

A	B	C

Označení	Min. rozměr (m)	Poznámka	
A	2,00	manipulační plocha za VOK	
B	5,00	délka VOK	
C	8,00	manipulační plocha před VOK	
A + B + C	15,00	celková délka manipulační plochy	
D	3,00	šířka manipulační plochy	

Výňatek z vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

15	ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly

15 01 02	Plastové obaly

15 01 03	Dřevěné obaly

15 01 04	Kovové obaly

15 01 05	Kompozitní obaly

15 01 06	Směsné obaly

15 01 07	Skleněné obaly

15 01 09	Textilní obaly

15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  pod číslem 15 02 02

17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ vyTĚŽENÉ zeminy z kontaminovaných míst)

17 01	Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01	Beton

17 01 02	Cihly

17 01 03	Tašky a keramické výrobky

17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující  nebezpečné látky

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02	Dřevo, sklo a plasty

17 02 01	Dřevo

17 02 02	Sklo

17 02 03	Plasty

17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 03*	Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04	Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01	Měď, bronz, mosaz

17 04 02	Hliník

17 04 03	Olovo

17 04 04	Zinek

17 04 05	Železo a ocel

17 04 06	Cín

17 04 07	Směsné kovy

17 04 09*	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10*	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 05*	Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 07*	Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 05 08	Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01*	Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03*	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*	Stavební materiály obsahující azbest

17 08	Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01*	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09	Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01*	Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02*	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

*	nebezpečný odpad