Způsob naložení se stavebními odpady

k žádosti o stanovisko z hlediska odpadového hospodářství k projektové dokumentaci pro územní, stavební řízení (ev. sloučené územní a stavební řízení)

Podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn, se Odbor dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 5 vyjadřuje v rámci územního a stavebního řízení k předloženým projektovým dokumentacím.

Z dokumentace pro stavební řízení (ev. sloučené územní a stavební řízení) musí být patrné:

•	Jaké odpady budou při stavební akci vznikat (utříděné podle druhů a kategorií pod příslušným katalogovým číslem podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů),
•	jaké bude předpokládané množství vzniklého odpadu (odhad),
•	jakým způsobem bude s odpadem, který při stavební akci vznikne, naloženo - týká se i demoličního odpadu a výkopové zeminy (recyklační zařízení, skládky, sběrné suroviny, sběrné dvory, apod.),
•	jak bude vyřešeno nakládání s odpady během užívání stavby,
•	jak bude pro bytový či rodinný dům řešeno umístění sběrných nádob na komunální odpad (popelnice).

VZOR:

Tento dodatek k technické zprávě řeší třídění a způsob využití a odstranění odpadů vzniklých při demolicích, rekonstrukci, výstavbě, apod.

S odpadem vzniklým při stavebních pracích na základě předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé při stavbě:

Katalog. č. odpadu podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.	Specifikace odpadu 	kategorie	Množství    (t nebo m3)	Způsob naložení s odpadem	poznámka	
170102	cihly	O	10 t	Recyklační zařízení společnosti ...	Bourání dveří	
170504	zemina  a kamení	O	6 t	Recyklační zařízení společnosti ....	Výkopová zemina	
150106	směsné obaly	O	0,5 t	Skládka ...	Obalový materiál od stavebních materiálů	
170201	Dřevěné konstrukce	O	0,5 t	Recyklační zařízení společnosti ...	Krov	
150110 	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek	N	0,03 t	Oprávněná osoba	Obaly od nátěrových hmot	
150102	Plastové obaly	O	0,04 t	Oprávněná osoba	Obaly od tvárnic	

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

Výňatek z vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

15	ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly

15 01 02	Plastové obaly

15 01 03	Dřevěné obaly

15 01 04	Kovové obaly

15 01 05	Kompozitní obaly

15 01 06	Směsné obaly

15 01 07	Skleněné obaly

15 01 09	Textilní obaly

15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  pod číslem 15 02 02

17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ vyTĚŽENÉ zeminy z kontaminovaných míst)

17 01	Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01	Beton

17 01 02	Cihly

17 01 03	Tašky a keramické výrobky

17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující  nebezpečné látky

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02	Dřevo, sklo a plasty

17 02 01	Dřevo

17 02 02	Sklo

17 02 03	Plasty

17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 03*	Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04	Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01	Měď, bronz, mosaz

17 04 02	Hliník

17 04 03	Olovo

17 04 04	Zinek

17 04 05	Železo a ocel

17 04 06	Cín

17 04 07	Směsné kovy

17 04 09*	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10*	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 05*	Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 07*	Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 05 08	Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01*	Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03*	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*	Stavební materiály obsahující azbest

17 08	Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01*	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09	Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01*	Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02*	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

*	nebezpečný odpad